Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Савинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ 

от 26.02.2021 № 87
д. Савино

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего  пользования местного значения в границах Савинского  сельского поселения на 2021 год	

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от 25.04.2017г. №14 «О создании муниципального дорожного фонда Савинского сельского поселения», №37 от 14.09.2018 года «О внесении изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде», 
Совет депутатов Савинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Савинского сельского поселения на 2021 год (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Савинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Савинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.savinoadm.ru

Глава сельского поселения	                         А.В.Сысоев

Приложение 1
к решению Совета депутатов Савинского сельского поселения 
от 26.02.2021 №87 

План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
Савинского сельского поселения на 2021 год 

№№
п\п	Граница участка от км до км	Протяжённость, км	Состояние элементов
существующей дороги  (дефекты)	Намечаемые виды работ по устранению дефектов	Объёмы работ	
					Ед. изм.	Количество	
1	2	3	4	5	6	7	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д. Хутынь, ул. Малая Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области,  протяжённостью 220 п.м, общей площадью 880 м2	

1	
От ул. Полевая до конца улицы.	  

0.220
	   Грунтовое покрытие шириной 4.0 м, длиной
 220 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС  толщ.18см.	

м2

п.м 

м2

880

400

880	
Наименование объекта Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д. Хутынь, ул. Троицкая Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 107 п.м, общей площадью 374.5 м2.	

3	От ул. Павлова до конца улицы.	
0,107

	   Грунтовое покрытие шириной 3.5 м, длиной 107 п. м. 
Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины. 
	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС  толщ.20см.	

м2

м2

374.5

374.5	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д. Хутынь, ул. Павлова (в части) Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 160 п.м, общей площадью 560.0 м2.	

4	от д. №68 до ул. Микешина д. №31
(продолжение)	
0.160

	  Грунтовое покрытие шириной 3.5 м, длиной 160 п. м. 
Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины. 
	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС  толщ.20см.	

м2

м2

560

560	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д. Хутынь, ул. Благодатная Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 258 п.м., общей площадью 903.0 м2.	

5	От ул. Солнечная до конца улицы.	0.258	Гравийное покрытие шириной 3.5 м, длиной 258п.м.
Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
	
-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС  толщ.18см.	

м2

п.м 

м2

  
903

360

903	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д.  Хутынь,  ул. Луговая Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 325 п.м. общей площадью 1300.0 м2.	

6	 Улица Центральная д. №3 до д. №31	
0.325

	Гравийное покрытие шириной 4.0 м, длиной
 325 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
 	
-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС толщ.15см.	

м2

п.м

м2

1300

70

1300	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д.  Хутынь,  ул. Солнечная (в части) Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 50.0 п.м., общей площадью 200.0 м2.	

7	  От конца улицы
в сторону областной автомобильной дороги	
0.050
	Гравийное покрытие шириной 4.0 м, длиной
 50 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
 	
-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС толщ.15см	

м2

п.м

м2

200

420

200	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д.  Зарелье,  ул.  Лебединая  Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 453 п.м., общей площадью 1812.0 м2.	

8	  От ул. Славянская до ул. Васильковая	
0.453

	Грунтовое покрытие шириной 4.0 м,  протяженностью 453 п. м.
 Наблюдаются колейность и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
 	
-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ.18см	

м2

п.м

м2

1812

360

1812	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием д. Зарелье, ул. Пушкинская Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 500 п.м., общей площадью 1500.0 м2.	

9	От ул. Васильковая до д.№21	
0.500

	Асфальтобетонное покрытие шириной 3.0 м, длиной 500 п. м.
Наблюдаются выбоины и трещины различной ширины и глубины.	
-Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см) 
-Укрепление обочин ЩПС, толщиной 10 см, шириной 0.5м, с 2-х сторон.

м2

п.м

1500

500
	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д.  Зарелье,  ул. Тенистая  Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 323 п.м., общей площадью 1130.5 м2.	

10	От ул. Озерная до конца улицы (трансформаторная будка)	
0.323

	 Грунтовое покрытие шириной 3.5 м,  протяженностью 323 п. м.
 Наблюдаются колейность и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
 	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГСтолщ.20см	м2

п.м

м2
	1130.5

580

1130.5	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д.  Зарелье,  ул. Ильинская  Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 446 п.м., общей площадью 1784 м2.	

11	 От ул. Васильковая до ул. Славянская 	
0.446

	Грунтовое покрытие шириной 4.0м,  протяженностью 446 п. м.
 Наблюдаются колейность и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
 	
-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ.18см	
м2

п.м

м2
	
1784

830

1784	
Наименование объекта:   Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием д. Радионово, ул. Солнечная Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью  402п.м., общей площадью 1407 м2.	

12	
От существующего а/б покрытия (нового)	  

0.402
	Асфальтобетонное покрытие шириной 3.5 м, протяженностью 402 п.м. 
 Наблюдаются выбоины, трещины и ямы различной ширины и глубины.	
- Подсыпка щебнем фр. 20-40 мм глубоких ям  на площади 200 м2, глубиной до 5см. 
-Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см) 
-Укрепление обочин ЩПС, толщиной 10 см, шириной 1.0м, с 2-х сторон.	
м3

м2

п.м
	
10.0

1407

804	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д. Новое Кунино, ул. Лесная Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 685 п.м., общей площадью 2397.5м2.				Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см)	

13	От областной автомобильной дороги	
0,685

	Грунтовое покрытие шириной 3.5м,  протяженностью 685 п. м.
 Наблюдаются колейность и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды. Существующие трубопереезды не осуществляют отвод воды, разрушены.
	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Ремонт трубопереезда, длиной 10.0 п.м, диаметр труб 0.5м, высота насыпи до 1.0м.        -Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС  толщ.20см. 	м2

шт

п.м

м2
	2397.5

2

1055

2397.5
	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием д. Новая Деревня, переулок Новодевичий  Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью  185 п.м., общей площадью 740.0 м2.	

14	 От ул. Кленовая
(тупик)	
0.185

	Асфальтобетонное покрытие шириной 4.0 м, длиной185 п. м.
 Наблюдаются выбоины, трещины и ямы различной ширины и глубины.
 	
- Подсыпка щебнем фр. 20-40 мм глубоких ям  на площади 80 м2, глубиной до 10см. 
-Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см) 
-Укрепление обочин ЩПС, толщиной 10 см, шириной 1.0м, с 2-х сторон.	
м3

м2

м2
	
8.0

740

370	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием д. Новая Деревня, ул. Кленовая Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью  237п.м., общей площадью 784.5 м2.	

15	  От улицы Новгородская до д. №7 (в сторону паромной переправы)	
0.237
	Асфальтобетонное покрытие состоит из 2-х участков: шириной 3.5 м, протяженностью 147 п.м; шириной 3.0 м, протяженностью 90 п. м. Общая протяженность составляет  237п.м.
 Наблюдаются выбоины, трещины и ямы различной ширины и глубины. 	- Подсыпка щебнем фр. 20-40 мм глубоких ям  на площади 60 м2, глубиной до 10см. 
-Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см) 
-Укрепление обочин ЩПС, толщиной 10 см, шириной 1.0м, с 2-х сторон.	м3

м2

п.м
	6.0

784.5

474	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Ушерско (сооружение 24Д) Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, а/б покрытие протяжённостью  100п.м, гравийное протяжённостью  300п.м. общей площадью 1350 м2.	

16	От существующего а/б покрытия (нового)  	
0,400

	Два покрытия:                              -    Асфальтобетонное покрытие шириной 4.5 м, L= 100 п.м.  Наблюдаются выбоины, трещины и ямы различной ширины и глубины.
- Гравийное покрытие шириной 3.0м,L=300п. м.
 Наблюдаются колейность и ямы различной ширины и глубины. 	-Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см) 
-Укрепление обочин ЩПС, толщиной 10 см, шириной 1.0м, с 2-х сторон.
-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС  толщ.18см.	м3

п.м

м2

м2
	450

200

900

900	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д. Божонка, ул. Прибрежная Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 224.0 п.м., общей площадью 672.0 м2. 	

17	От улицы Прибрежная поворот в левую сторону 	
0.224

	  Грунтовое покрытие шириной 3.0 м, длиной 224.0 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды. Есть необходимость в перекладке трубопереездов.
 	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Ремонт трубопереезда, длиной 5.0 п.м, диаметр труб 0.5м, высота насыпи до 1.0м.        -Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС  толщ.20см. 	м2

шт

п.м

м2
	672

2

350

672
	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием д. Божонка, ул. Мстинская Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 611.0 п.м., общей площадью 1833.0 м2. 	

18	От дороги с а/б покрытием (на переправу) до пер. Зеленый	0.611	Грунтовое покрытие шириной 3.0 м, общей протяженностью 611.0 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, участок дороги  длиной 120 п.м. подтоплен водой, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды, необходим ремонт трубопереезда 
 	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Ремонт трубопереезда, длиной 5.0 п.м, диаметр труб 0.5м, высота насыпи до 1.0м.                    -Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС  толщ.20см. (S=120*3.0)
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС  толщ.12см. (S=491*3.0)	м2

шт

п.м

м2

м2	1833

1

1200

360

1473	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием  д. Кирилловское Сельцо, ул. Есенина Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 470.0 п.м., общей площадью 1410.0 м2.	

19	 Участок от областной автомобильной дороги до пересечения с ул. Светлая	
0.470

	Грунтовое покрытие шириной 3.0 м, длиной 470.0 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
 	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
 -Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС  толщ.20см. 	м2

п.м

м2	1410

725

1410	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием  д. Кирилловское Сельцо, ул. Светлая, ул. Лесная Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области.	

20	От областной автомобильной дороги до ул. Есенина.	1.190
	Водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
Общая площадь 101,2 кв.м	-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. (600+590)	п.м

	1190
	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием  д. Кирилловское Сельцо, ул. Счастливая Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 136.0 п.м., общей площадью 408.0 м2.	

21	  Участок от областной автомобильной дороги до пересечения с ул. Есенина	
0.136

	Грунтовое покрытие шириной 3.0 м, длиной 136.0 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
	
-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ.20см	
м2

п.м

м2
	
408

100

408	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием  д. Кирилловское Сельцо, ул. Привольная Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 190.0 п.м., общей площадью 760.0 м2.	

22	Участок от областной автомобильной дороги до пересечения с ул. Есенина	
0.190

	Грунтовое покрытие шириной 4.0 м, длиной 190.0 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.
 	
-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ.18см	
м2

п.м

м2
	
760

210

760	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием  д. Кирилловское Сельцо, ул. Родники Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью 200.0 п.м., общей площадью 600.0 м2.	

23	Участок от областной автомобильной дороги до пересечения с ул. Есенина	
0.200

	Грунтовое покрытие шириной 3.0 м, длиной 200.0 п. м.
 Наблюдаются выбоины и ямы различной ширины и глубины, водоотводящие  канавы заросли мелкой порослью и заилились, нет отвода воды.	-Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала
-Подчистка кюветов с расчисткой обочин автодороги, с  погрузкой и вывозом автотранспортом до 5 км. 
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГСтолщ.20см	м2

п.м

м2	600

310

600	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием д. Новоселицы, ул. Славянская  Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью  178 п.м., общей площадью 712.0 м2.	

24	 От ул. Школьная	
0.178
	  Асфальтобетонное покрытие шириной 4.0 м (между существующих бордюров), протяженностью 178 п.м. Наблюдаются выбоины, трещины и ямы различной ширины и глубины. 	
- Подсыпка щебнем фр. 20-40 мм глубоких ям  на площади 120 м2, глубиной до 5см. 
-Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см) 
	
м3

м2
	
6.0

712
	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием д. Новоселицы, ул. Полевая  Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, протяжённостью  325 п.м., общей площадью 1150.0 м2.	

25	От ул. Школьная	
0.325

	Два участка асфальтобетонного покрытия:
- шириной 4.0 м, протяженностью 175 п.м;
- шириной 3.0 м, протяженностью 150 п.м.
 Общая протяженность 325п.м.
Наблюдаются выбоины, трещины и ямы различной ширины и глубины.	
- Подсыпка щебнем фр. 20-40 мм глубоких ям  на площади 140 м2, глубиной до 10см. 
-Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см) 
-Укрепление обочин ЩПС, толщиной 10 см, шириной 1.0м, с 2-х сторон на L=350п.м; , шириной 0.5м, с 2-х сторон на L=150п.м.         	
м3

м2

п.м
	
14.0

1150

500
	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием д. Новоселицы, ул. Армейская Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, общей протяжённостью  221 п.м., общей площадью 737.0 м2.	

27	 Проезд вдоль домов№105,
106,107 до д. №100	0.221	Асфальтобетонное покрытие  состоит из двух участков
 - шириной 3.5п. м,L= 187п.м.
- шириной 3.5п. м,L= 19п.м.с заездом площадью 135м2, L-15п.м.
Общая площадь составляет 737м2.
  Наблюдаются выбоины, трещины и ямы различной ширины и глубины.
	-Фрезерование а/б покрытия на t=5 см
-Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см) 
-Замена люка дождеприемного колодца

-Укрепление обочин а/б крошкой, толщиной 5 см, шириной 1.0м	м3

м2

шт

п.м	511.5

737

1

38	
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного д. Божонка, ул. Энтузиастов Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, общей протяжённостью  1076 п.м., общей площадью 4542.0 м2.	

28	 Вся улица	1.076
	Грунтовое покрытие шириной 3.5 м, длиной 300 п. м.
Наблюдаются выбоины и ямочность различной ширины и глубины, износ грунтового покрытия, имеются просадки трубопереезда, выявлен провал дорожного полотна. 
 Участок дороги с твердым  покрытием:
- ширина 4.5м, протяженность776  п. м.
Наблюдается ямочность, глубокие выбоины, просадки продольные и поперечные. 	-Ремонт трубопереезда, длиной 5.0 п.м, диаметр труб 0.4м, высота насыпи до 1.0м        -Исправление профиля дорожного полотна без добавления нового материала                             -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС, толщ.18см                                - Подсыпка щебнем фр. 20-40 мм глубоких ям  на площади 140 м2, глубиной до 10см.                                   -Ремонт трубопереезда, длиной 5.0 п.м, диаметр труб 0.5м, высота насыпи до 1.0м        -Устройство а/б покрытия в 2 слоя (выравнивающий слой t=3см, верхний слой t=5 см)                                   -Укрепление обочин ЩПС, толщиной 10 см, шириной 1.0м	шт

м2

м2

м3

шт

м2

м2	1

1050

1050

16.2

1

3492

762